{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["9.1.Pripremni"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"9.1.Pripremni","index":0,"n_rows":22,"n_cols":6,"rows_kept":22,"merged":[[1,0,1,5],[4,0,5,0],[6,0,7,0],[9,0,10,0],[12,0,13,0],[14,0,15,0],[16,0,17,0],[19,0,20,0]]}
[]
["Izgradnja linijskog parka na katastarskoj parceli broj 900/1 k.o. Brdo, opština Nova Varoš"]
["9.1.","PRIPREMNI RADOVI","J.M.","Kol.","Jedin. Cena","Ukupno"]
[null,"PRIKLJUČCI"]
["9.1.1.","Naknada za uvođenje gradilišne električne energije. Pismeni zahtev za saglasnost sa skicom uputiti nadležnom organu za odobrenje korišćenja električne energije. U cenu ulaze i plaćanje takse za korišćenje za sve vreme trajanja radova i instaliranje glavnog gradilišnog ormana sa brojilom, osiguračima i ostalo. Obračun paušalno."]
[null,null,"pau",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$f":"D6*E6","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
["9.1.2.","Naknada za uvođenje gradilišne vode. Pismeni zahtev za saglasnost sa skicom uputiti nadležnom organu za odobrenje korišćenja vode. U cenu ulazi i plaćanje takse i izrada priključka, šahta, vodomera i ostalo. "]
[null," Obračun paušalno.","pau.",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$f":"D8*E8","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"PRIPREMA GRADILIŠTA"]
["9.1.3.","Montaža i demontaža priručne barake za smeštaj alata, materijala i radnika. Baraku izraditi od montažnih elemenata ili dasaka debljine 2 cm sa drvenom konstrukcijom. Baraku pokriti daskama i ter papirom ili salonitom. Obračun po m² barake, komplet"]
[null,null,"m2",{"v":20,"d":"20.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$f":"D11*E11","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"SIGNALIZACIJA"]
["9.1.4.","Izrada i postavljanje tabli obaveštenja da se izvode građevinski radovi, sa osnovnim podacima o objektu, izvođaču, investitoru i projektantu. Tabla je dimenzija 200 x 300 x20 cm.   Gradilišna tabla sa podacima prema Pravilniku o izgledu, sadržni i mestu postavljanja gradilišne table. Obračun po komadu table."]
[null,null,"kom",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$f":"D14*E14","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
["9.1.5.","Izrada i postavljanje tabli i drugih oznaka sa upozorenjem, a po tehničkim propisima. Tabla je dimenzija 80 x 60 cm. Obračun po komadu table."]
[null,null,"kom",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$f":"D16*E16","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
["9.1.6.","Izrada i postavljanje signalnog osvetljenja gradilišta, postavljenog na ogradi ili/ili skeli. Instalaciju pod naponom od 12V, sa svetiljkama zaštićenim mrežom postaviti u dogovoru sa nadzornim organom, a u svemu prema propisima. Obračun paušalno."]
[null,null,"paš",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$f":"D18*E18","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"ŠUT"]
["9.1.7.","Prikupljanje šuta na gradilišnu deponiju. U toku i po završenim radovima sa gradilišta prikupiti šut, višak zemlje i drugi otpadni materijal sa objekta, na gradilišnu deponiju pristupačnu za utovar u kamion. Obračun po m³ prikupljenog šuta."]
[null,"ukupna bruto površina linijske staze","m²",1728.66,{"v":0,"d":"0.00"},{"$f":"D21*E21","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"UKUPNO PRIPREMNI RADOVI:",{"$nulls":3},{"$f":"SUM(F6:F21)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]