{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":205,"n_cols":7,"rows_kept":205,"merged":[[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,2,5],[1,6,2,6],[3,2,3,6],[7,1,8,1],[7,4,8,4],[7,5,8,5],[7,6,8,6],[13,1,13,5],[14,2,14,6],[17,1,17,5],[18,2,18,6],[42,1,42,5],[43,2,43,6],[45,1,45,5],[46,2,46,6],[92,1,92,5],[95,2,95,6],[102,1,102,5],[103,2,103,6],[110,1,110,5],[111,2,111,6],[113,1,113,5],[114,2,114,6],[130,1,130,5],[133,2,133,6],[135,1,135,5],[136,2,136,6],[166,1,166,5],[167,2,167,6],[174,1,174,5],[175,2,175,6],[185,1,185,5],[188,1,188,6],[189,1,189,6],[190,2,190,5],[192,2,192,5],[194,2,194,5],[195,2,195,5],[196,2,196,5],[197,2,197,5],[198,2,198,5],[199,2,199,5],[200,2,200,5],[201,2,201,5],[202,2,202,5],[203,1,203,5],[204,1,204,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,null,"Sobovica "]
[null,"Br.","OPIS RADOVA","Jed.","Kol.","Jed.cena ","Ukupno "]
[]
[null,"I","STANIČNA UNUTRAŠNJA OPREMA"]
[null,1,"Postavnica izrađena u tehnologiji MMI  (u skladu sa uslovima iz poglavlja 5.2.2 u TS), obuhvata:\n- Kontrolnu jedinicu MMI (sa GPS prijemnikom i analizerom ISDN);\n- 2 monitora od  24'' (glavno radno mesto);           - 2 monitora od 24'' (rezervno radno mesto);                                                         - Tastatura i miš (2 kompleta);                                                          - Laserski štampač;                                            - Komunikacioni prekidač;                              - KVM prekidač;\n- Konekcioni kablovi;\n- Paketi konfiguracije softvera (na srpskom jeziku) za Windows i MMI sa licencama;\n- Sto za opremu i stolica.","kpl.",1]
[null,2,"Elektronski stanični signalno-sigurnosni uređaj (SID) sa redundantnom arhitekturom \"2 od 3\" ili \"2 puta (2 od 2)\" sa svim neophodnim komponentama hardvera i softvera, interfejsi  (uključujući i sistem ERTMS/ETCS) i rezervni delovi, sa nivoom SIL4 u skladu sa  standardima EN 50128 i EN 50129,koji su usklađeni sa zahtevima signalno sigurnosne table i kataloga komandi MMI kao i indikatora na mreži IŽS (ovo će se obezbediti tokom tenderskog postupka) ","kpl.",1]
[null,3,"Radna stanica za održavanje sa laptopom  ",null,1]
[null,4,"Unutrašnji deo opreme za detekciju zauzetosti /oprema za najavu voza koja sadrži sledeće :                                                - 4 jedinice za procenu staničnih sekcija zasnovane na mikroprocesoru koji je bezbedan  na otkaz (fail-safe) (do 6 kontrolnih sekcija svaki), za senzore brojača osovina, sa mogućnošću ponovnog podešavanja(reset),u redundantnoj konfiguraciji \"2oo3\" ili \"2x(2oo2)\" ;\n- dve jedinice za procenu za sekcije najave voza zasnovane na fail-safe mikroprocesoru sa senzorima brojača osovina, sa mogućnošću reseta u redundantnoj konfiguraciji  \"2oo3\" ili \"2x(2oo2)\";                                                           - Sve neophodne kartice  za uključivanje senzora brojača osovina  ","kpl.",1]
[]
[null,5,"Završni kablovski ram za signalno-sigurnosni uređaj (ZKR) sa pratećim elementima, terminali za unutrašnje/spoljašnje kablove i uređaji za zaštitu od prenapona (2x800 terminala).","kpl.",3]
[null,6,"Rek orman za interfejs sa relejnim interfejsom za povezivanje sa signalno-sigurnosnim uređajem ","kpl.",0]
[null,7,"Uređaj za napajanje sa svim elementima u skladu sa tehničkim uslovima, proračunom i blok šemom, ožičen,testiran, montiran i priključen u fabrici  prema tipskom rešenju dobavljača. Signalno-sigurnosni uređaj i izolacioni transformatori. ","kpl.",1]
[null,8,"Olovni akumulator,tipa VRLA (bez održavanja), sa rezervnim kapacitetom od  3h za potpuno napajanje i rezervom od  8h za napajanje crvenog svetla svih glavnih signala u stanici, nominalni napon i kapacitet  60V, 900 Ah, sa  DC sabirnicom i osiguračima za punjenje i pražnjenje.","kpl.",1]
[null,"STANIČNA UNUTRAŠNJA OPREMA UKUPNO"]
[null,"II","UNUTRAŠNJA OPREMA MZ/ISD   "]
[null,1,"Unutrašnji deo uređaja međustanične zavisnosti (ISD) : jedinica ISD, elektronska jedinica za  kontrolu više sekcija, telekomunikaciska  jedinica,  interfejs  ","kpl.",1]
[null,2,"Dodatni softverski paket SID za centralizovanu funkciju  i funkciju ISD ","kpl.",1]
[null,"UNUTRAŠNJA OPREMA ISD UKUPNO"]
[null,"III","STANIČNA SPOLJNA OPREMA"]
[null,1,"Glavni signal sa četiri svetiljke-LED modula (crveno+zeleno+2 žuto) sa temeljom, stubom, signalnom pločom, radnom korpom,dodatnom signalnom  kasetom, signalnim ormanom sa umetkom                 (uključujući i interfejs za povezivanje pružnih baliza sistema I-60), ploča uočljivosti, oznaka signala, zavrtnji sa kukom itd.za ugradnju na temelj S51","kpl.",2]
[null,2,"Isto kao pozicija III.1, samo za izlazni signal sa 3 svetiljke -LED modula,za ugradnju na temelj  S41","kpl.",2]
[null,3,"Isto kao pozicija III.1, samo za izlazni signal sa 2 svetiljke -LED modula,za ugradnju na temelj  S41","kpl.",2]
[null,4,"Isto kao pozicija III.1, samo za ponavljač glavnog signal sa 3 svetiljke -LED modula,za ugradnju na temelj  S41","kpl.",3]
[null,5,"Isto kao za poziciju III.1, samo  za ugradnju predsignala sa 2 LED modula za ugradnju na temelj S31","kpl.",2]
[null,6,"Granični kolosečni LED signal,za ugradnju na temelj  S21","kpl.",5]
[null,7,"Manevarski LED signal za ugradnju na temelj  S11","kpl.",8]
[null,8,"LED indikator brzine sa ormarom na novou koloseka, sa umetkom i držačem","kpl.",2]
[null,9,"Standardni znak upozorenja sa temeljom za predsignal . ","kom.",2]
[null,10,"Električna postavna sprava za jednostavnu skretnicu sa trofaznim pogonom  (3x400V, 50Hz)","kom.",8]
[null,11,"Priključna kutija sa priključkom za grupisanje 1x8 za električnu postavnu spravu, sa postoljem,ulaznim i fleksibilnim kablom GN50 4x2,5mm2; D=5m u  opletenoj gumenoj cevi ","kpl.",8]
[null,12,"Nosač skretničke postavne sprave, izrađen od čelika  \"l\" profila za  rigidnu ugradnju skretnične postavne sprave na drveni prag ili betonski prag,sa pričvrsnim kompletom za šinu 49E1","kpl.",8]
[null,13,"Poluga pogona postavne sprave, dugačka kontrolna poluga, kratka kontrolna poluga, sa zavrtnjima bez glave","kpl.",8]
[null,14,"Nosač indikatora postavne sprave  sa pričvrsnim kompletom za drveni ili betonski prag i spojna poluga sa zavrtnjima bez glave,za pomeranje indikatora ","kpl.",8]
[null,15,"Indikator skretničke postavne sprave sa kompletom za električno osvetljenje i sijalica 24V, 10VA","kpl.",8]
[null,16,"Električna postavna sprava iskliznice sa trofaznim pogonom  (3x400V, 50Hz)","kom.",0]
[null,17,"Nosač postavne sprave iskliznice,izrađen od čelika \"l\" profila za rigidnu montažu postavne sprave na drveni ili betonski prag sa pričvrsnim kompletom za šinu tipa 49E1","kpl.",0]
[null,18,"Glava iskliznice za iskliznuće i poluga postavne sprave sa zavrtnjima bez glave ","kpl.",0]
[null,19,"Nosač indikatora iskliznice sa pričvrsnim kompletom za drveni ili betonski prag i spojna poluga sa zavrtnjima vez glave za kretanje znaka iskliznice","kpl.",0]
[null,20,"Indikator iskliznice sa kompletom za električno osvetljenje u sijalica  24V, 10VA","kpl."]
[null,21,"Spoljnji elementi dvostrukog brojača osovina (senzori točkova) sa priborom za pričvršćivanje za nožicu šine sa omotačem, sa pomoćnim kućištem, elektronskim karticama u kućištu i elementima za zaštitu od prenapona. Pokrivač je obojen tako da predstavlja signalni znak 207: “Granica odseka”","kpl.",21]
[null,22,"Spoljni elementi dvostrukog brojača osovina (senzori  točkova) za najavu nailaska voza sa priborom za pričvršćivanje za nožicu šine, sa omotačem, sa pomoćnim kućištem, sa elektronskim karticama u kućištu i elementima za zaštitu od prenapona. ","kpl.",2]
[null,23,"Kombinovana pružna baliza 1000/2000 Hz za sistem ATP  I-60, sa kompletom za pričvršćivanje za šinu tipa 49E1, sa omotačem i zaštitnim ovijenim gumenim crevom. ","kpl.",8]
[null,"STANIČNA SPOLJNA OPREMA UKUPNO"]
[null,"IV","SPOLJNA OPREMA MZ/ISD "]
[null,1,"Spoljna oprema ISD  - dvostruki brojač osovina (senzor na točku) sa kompletom za pričvršćivanje na nožicu šine,sa omotačem, sa pomoćnim kućištem, sa elektronskim karticama u kućištu i elementima za zaštitu od prenapona. ","kpl.",0]
[null,"               SPOLJNA OPREMA ISD UKUPNO "]
[null,"V","STANIČNI KABLOVI, KABLOVSKI PRIBOR I UZEMLJENJE "]
[null,1,"Signalni kabl A-2Y2YB2Y 4x1x0,9","m'",870]
[null,2,"Signalni kabl A-2Y2YB2Y 7x1x0,9","m'",10]
[null,3,"Signalni kabl A-2Y2YB2Y 10x1x0,9","m'",0]
[null,4,"Signalni kabl A-2Y2YB2Y 14x1x0,9","m'",950]
[null,5,"Signalni kabl A-2Y2YB2Y 20x1x0,9","m'",830]
[null,6,"Signalni kabl A-2Y2YB2Y 40x1x0,9","m'",270]
[null,7,"Signalni kabl A-2Y2YB2Y 50x1x0,9","m'",0]
[null,8,"Signalni kabl A-2Y2YB2Y 60x1x0,9","m'",0]
[null,9,"Signalni kabl A-2Y2YB2Y 80x1x0,9","m'",0]
[null,10,"Signalni kabl sa induktivnom plaštom  AJ-2Y2YDB2Y 3x1x0,9  (redukcioni faktor rk≤0,55)","m'",0]
[null,11,"Signalni kabl sa induktivnom plaštom  AJ-2Y2YDB2Y 10x1x0,9  (redukcioni faktor rk≤0,55)","m'",1940]
[null,12,"Signalni kabl sa induktivnom plaštom  AJ-2Y2YDB2Y 20x1x0,9  (redukcioni faktor rk≤0,55)","m'",460]
[null,13,"Signalni kabl sa induktivnom plaštom  AJ-2Y2YDB2Y 30x1x0,9  (redukcioni faktor rk≤0,55)","m'",340]
[null,14,"Signalni kabl sa induktivnom plaštom  AJ-2Y2YDB2Y 80x1x0,9  (redukcioni faktor rk≤0,55)","m'",230]
[null,15,"Signalni kabl sa induktivnom plaštom  AJ-2Y2YDB2Y 100x1x0,9  (redukcioni faktor rk≤0,55)","m'",580]
[null,16,"Signalni kabl sa induktivnom plaštom  AJ-2Y2YDB2Y 160x1x0,9  (redukcioni faktor rk≤0,55)","m'",430]
[null,17,"Kabl za  senzore tockova, zvezda četvorka  A-2Y(L)2YB2Y 1x4x0,9","m'",1210]
[null,18,"Kabl za  senzore tockova, zvezda četvorka  A-2Y(L)2YB2Y 3x4x0,9","m'",285]
[null,19,"Kabl za  senzore tockova, zvezda četvorka  A-2Y(L)2YB2Y 7x4x0,9","m'",230]
[null,20,"Signalni kabl sa induktivnim plaštom   za senzore točkova, zvezdasta četvorka  AJ-2Y(L)2YDB2Y 3x4x0,9  (redukcioni faktor rk≤0,55)","m'",390]
[null,21,"Signalni kabl sa induktivnim plaštom   za senzore točkova, zvezdasta četvorka  AJ-2Y(L)2YDB2Y 5x4x0,9  (redukcioni faktor rk≤0,55)","m'",0]
[null,22,"Signalni kabl sa induktivnim plaštom   za senzore točkova, zvezdasta četvorka  AJ-2Y(L)2YDB2Y 10x4x0,9  (redukcioni faktor rk≤0,55)","m'",250]
[null,23,"Signalni kabl sa induktivnim plaštom   za senzore točkova, zvezdasta četvorka  AJ-2Y(L)2YDB2Y 20x4x0,9  (redukcioni faktor rk≤0,55)","m'",430]
[null,24,"Kabl A-2YTF2Y(L)2Y 1x4x0,75","m'",45]
[null,25,"Kabl PP41 3x1,5","m'",1060]
[null,26,"Kabl PP41 3x2,5","m'",480]
[null,27,"Kabl PP41 2x16","m'",0]
[null,28,"Kabl PP41 4x6","m'",0]
[null,29,"Monomodni optički kabl za radnu stanicu staničnog operatera, tip A-DQ(BN)2Y 1x12","m'",50]
[null,30,"Toploskupljajuća kablovska spojnica za kablove sa do 16 žila ","kom.",6]
[null,31,"Toploskupljajuća kablovska spojnica za kablove sa od 16 do 80 žila ","kom.",3]
[null,32,"Kablovski razvodni orman sa 2x40 terminala (KO40), prema opisu datom u zahtevima ","kom.",0]
[null,33,"Kablovski razvodni orman sa 2x80 terminala (KO80), prema opisu datom u zahtevima ","kom.",0]
[null,34,"Kablovski razvodni orman sa 2 x 200 terminala (KO200) sa dodatnim transformatorom 230/24V  za osvetljenje skretnica,prema opisu datom u zahtevima","kom.",5]
[null,35,"Betonsko postolje za kablovski razvodni orman ","kom.",5]
[null,36,"Materijal za hermetičko zatvaranje kablovskog razvodnog ormana ","kpl.",5]
[null,37,"Zaštitna kutija signalnog stuba,kablovsko kućište predviđeno za postavljanje izolovane šine za uzemljenje kablovskog plašta","kom.",0]
[null,38,"Plastična cev PEHD Ø110mm za prolaz ispod koloseka ","m'",250]
[null,39,"Obeleživač trase sa metalnom pločom ","kom.",20]
[null,40,"PE traka upozorenja","m'",250]
[null,41,"PE kablovski štitnik","m'",250]
[null,42,"Pesak","m³",36]
[null,43,"Cigla","kom.",1800]
[null,44,"Izolovano uže za uzemljenje spoljnih elemenata,izrađeno od  FeZn 95mm2 sa stopicom na jednom kraju, prema opisu datom u zahtevima ","kom.",10]
[null,45,"Patron za zavarivanje užeta   FeZn 95mm2 za šinu","kom.",68]
[null,"STANIČNI KABLOVI, KABLOVSKI PRIBOR I UZEMLJENJE UKUPNO"]
[]
[]
[null,"VI","KABLOVI MZ/ISD, KABLOVSKI PRIBOR I UZEMLJENJE "]
[null,1,"Kabl za senzore točkova,zvezdasta četvorka  A-2Y(L)2YB2Y 1x4x0,9","m'",0]
[null,2,"Signalni kabl sa induktivnim plaštom   za senzore točkova, zvezdasta četvorka  AJ-2Y(L)2YDB2Y 3x4x0,9  (redukcioni faktor rk≤0,55)","m'",0]
[null,3,"Kablovska kutija predviđena za postavljanje izolovane šine za uzemljenje kablovskog plašta","kom.",0]
[null,4,"Toploskupljajuća kablovska spojnica za kablove sa do 16 žila ","kom.",0]
[null,5,"Izolovano uže za uzemljenje spoljnih elemenata,izrađeno od  FeZn 95mm2 sa stopicom na jednom kraju, prema opisu datom u zahtevima ","kom.",0]
[null,6,"Patron za zavarivanje užeta   FeZn 95mm2 za šinu","kom.",0]
[null,"KABLOVI MZ/ISD, KABLOVSKI PRIBOR I UZEMLJENJE UKUPNO"]
[null,"VII","INSTALIRANJE STANIČNE UNUTRAŠNJE OPREME"]
[null,1,"Instaliranje radnog mesta, montaža, povezivanje i testiranje stanične postavnice MMI u kancelariji otpravnika vozova  (glavno i rezervno radno mesto) i održavanje radne stanice u  signalnu prostoriju, uključujući i pripremu spiskova testiranja  ","kpl.",1]
[null,2,"Instaliranje,povezivanje i testiranje elektronskog staničnog signalno-sigurnosnog uređaja (SID). Ova  pozicija obuhvata montažu nosača, ormana, rek-ormana, kablovskih regala, sve potrebne kablove i povezivanje elemenata  prema projektu ya iyvođenje tj. tehničkom uputstvu proizvođača elektronskog signalno-sigurnosnog uređaja, uključujući i izradu spiskova testiranja ","kpl.",1]
[null,3,"Montaža, spajanje i testiranje staničnog brojača osovina procenjivača/ prijemnika najave o dolasku voza, kao sastavnih delova elektronskog signalno.-sigurnosnog uređaja. Ova  pozicija obuhvata montažu nosača, ormana, rek-ormana, kablovskih regala, sve potrebne kablove i povezivanje elemenata  prema projektu ya iyvođenje  tj. tehničkom uputstvu proizvođača sistema brojača osovina, uključujući i izradu spiskova testiranja ","kpl.",1]
[null,4,"Montaža završnog kablovskog rama (ZKR)  /kablovski razvodni ram, povezivanje kablova na ZKR i interno povezivanje opreme na ZKR) ","kpl.",2]
[null,5,"Montaža i povezivanje uređaja za napajanje. Ova pozicija obuhvata montažu, povezivanje i testiranje  ormana automatike, ispravljače statičkih pretvarača, transformatore, kontrolere napona i sve potrebne elemente i garniture,kao i  stavljanje pod napon,odnosno pokretanje uređaja u skladu sa proizvođačevim – dobavljačevim projektom ugradnje,uključujući i izradu test lista. ","kpl.",1]
[null,6,"Montaža i povezivanje akumulatora","kpl.",1]
[null,"INSTALIRANJE STANIČNE UNUTRAŠNJE OPREME UKUPNO"]
[null,"VIII","INSTALIRANJE UNUTRAŠNJE OPREME ISD "]
[null,1,"Montaža, povezivanje i testiranje komponenata internog uređaja ISD sa svim interfejsima","kpl.",1]
[null,"INSTALIRANJE STANIČNE UNUTRAŠNJE OPREME UKUPNO"]
[null,"IX","INSTALIRANJE STANIČNE SPOLJAŠNJE OPREME "]
[null,1,"Instaliranje, povezivane i podešavanje glavnog signala na temelj ","kom.",9]
[null,2,"Instaliranje, povezivane i podešavanje predsignala na temelj ","kom.",2]
[null,3,"Instaliranje, povezivane i podešavanje  graničnog kolosečnog signala na temelj ","kom.",5]
[null,4,"Instaliranje, povezivane i podešavanje manevarskog signala na temelj ","kom.",8]
[null,5,"Instaliranje znaka upozorenja predsignala . Ova pozicija obuhvata postavljanje temelja i uzemljenje.  ","kom.",2]
[null,6,"Instaliranje nosača postavne sprave skretnice ili iskliznice. Ova pozicija obuhvata preradu ili zamenu jastučića drvenih pragova (prema rešenju dobavljača) .","kom.",9]
[null,7,"Instaliranje i povezivanje razvodnog kućišta za postavnu spravu skretnice ili iskliznice ","kom.",9]
[null,8,"Instaliranje, nivelisanje i povezivanje skretničke postavne sprave sa instalacijom pogonske poluge i kontrolnih poluga. Ova pozicija obuhvata podešavanje postavnih sprava kako bi se uklapale, merenje sila prekretanja i sila trenja,kao i druga merenja,kao i izradu dokumentacije o testiranju za svaku,pojedinačnu postavnu spravu.","kom.",9]
[null,9,"Instaliranje nosača indikatora skretničke postavne sprave, instaliranje indikatora, postavljanje i podešavanje hoda postavne poluge,obrada površina sa reflektujućim belim materijalom.","kom.",9]
[null,10,"Instaliranje, nivelisanje i povezivanje postavne sprave iskliznice, sa instalacijom postavne poluge prevrtanja . Ova pozicija obuhvata podešavanje iskliznice radi uklapanja, merenje sile prekretanja i sile trenja,kao i druga merenja i izradu dokumentacije o testiranju za svaku,pojedinačnu iskliznicu.  ","kom.",0]
[null,11,"Instaliranje glave iskliznice sa nosačem za drveni ili betonski prag ","kom.",0]
[null,12,"Instaliranje nosača indikatora skretnice/ iskliznice, instaliranje indikatora skretnice/ iskliznice, instaliranje i povezivanje indikatora električnog osvetljenja skretnice-iskliznice, podešavanje indikatora prevrtanja postavne sprave iskliznice.","kom.",0]
[null,13,"Instaliranje,povezivanje i testiranje spoljnih elemenata jednog brojača osovina (senzor točka). Ova pozicija obuhvata  montažu nosača, montažu štitnika, instaliranje i povezivanje konekcione kutije i regulisanje položaja senzora, kao i sve druge elemente shodno instrukcijama dobavljača. ","kom.",21]
[null,14,"Instaliranje,povezivanje i testiranje spoljnih elemenata jednog brojača osovina (senzor točka) najava voza. Ova pozicija obuhvata  montažu nosača, montažu štitnika, instaliranje i povezivanje konekcione kutije i regulisanje položaja senzora, kao i sve druge elemente shodno instrukcijama dobavljača. ","kom.",2]
[null,15,"Montaža, povezivanje i testiranje pružne balize 1000/2000 Hz, koja obuhvata komplet za pričvršćivanje, štitnike i konekcioni kabl. Ova pozicija obuhvata i testiranje pružne balize odgovarajućim instrumentima. ","kom.",8]
[null,"INSTALIRANJE STANIČNE SPOLJNE OPREME UKUPNO",{"$nulls":4},0]
[]
[]
[null,"X","INSTALIRANJE SPOLJAŠNJE OPREME  ISD "]
[null,1,"Instaliranje, povezivanje i testiranje  spoljne oprema MZ/ISD  - brojači osovina (senzori točkova) . Ova pozicija obuhvata: montažu nosača, montažu štitnika, instaliranje i povezivanje konekcione kutije i regulisanje položaja senzora, kao i sve druge elemente,u skladu sa instrukcijama dobavljača. ","kom.",2]
[null,"INSTALIRANJE SPOLJNE OPREME  ISD UKUPNO"]
[null,"XI","INSTALIRANJE STANIČNIH KABLOVA, KABLOVSKOG PRIBORA I UZEMLJENJA "]
[null,1,"Iskopavanje rova  0,4x0,8m u zemljištu četvrte kategorije, za lokalne signalne kablove ","m'",450]
[null,2,"Razastiranje peska u rovu ","m3",36]
[null,3,"Postavljanje cigli „na ivicu – po strani“ u iskopanom rovu ili kablovskom kanalu. ","kom.",0]
[null,4,"Izgradnja prolaza za kablove ispod železničke pruge ili puta, u dužini od 6 m i dubini od 1,2m ispod gornje ivice šine podzemnim bušenjem i postavljanjem 1 PEHD cevi Ø110","kom.",2]
[null,5,"Izgradnja prolaza za kablove ispod železničke pruge ili puta, u dužini od 6 m i dubini od 1,2m ispod gornje ivice šine podzemnim bušenjem i postavljanjem 2 PEHD cevi Ø110","kom.",10]
[null,6,"Izgradnja prolaza za kablove ispod železničke pruge ili puta, u dužini od 9 m i dubini od 1,2m ispod gornje ivice šine podzemnim bušenjem i postavljanjem 2 PEHD cevi Ø110","kom.",0]
[null,7,"Izgradnja prolaza za kablove ispod železničke pruge ili puta, u dužini od 12 m i dubini od 1,2m ispod gornje ivice šine podzemnim bušenjem i postavljanjem 2 PEHD cevi Ø110","kom.",0]
[null,8,"Izgradnja prolaza za kablove ispod železničke pruge ili puta, u dužini od 6 m i dubini od 1,2m ispod gornje ivice šine podzemnim bušenjem i postavljanjem 4 PEHD cevi Ø110","kom.",0]
[null,9,"Izgradnja prolaza za kablove ispod železničke pruge ili puta, u dužini od 12 m i dubini od 1,2m ispod gornje ivice šine podzemnim bušenjem i postavljanjem 4 PEHD cevi Ø110","kom.",0]
[null,10,"Polaganje kabla u rov, cev, kablovski betonski kanal ili kablovicu ","m'",16650]
[null,11,"Postavljanje PE kablovskog štitnika","m'",250]
[null,12,"Postavljanje PE trake upozorenja","m'",250]
[null,13,"Zatrpavanje rova sa nabijanjem u slojevima i odlaganje viška zemlje","m'",250]
[null,14,"Instaliranje obeleživača trase  sa metalnim pločama ","kom.",20]
[null,15,"Uzemljenje spoljnih elemenata ","kom.",68]
[null,16,"Testiranje i merenje otpornosti uzemljenja staničnog signalno-sigurnosnog  uređaja  ","set",1]
[null,17,"Instaliranje kablovskog razvodnog ormana KO 40 sa temeljom.  ","kom.",0]
[null,18,"Instaliranje kablovskog razvodnog ormana KO 80 sa temeljom.  ","kom.",0]
[null,19,"Instaliranje kablovskog razvodnog ormana KO 120 sa temeljom.  ","kom.",0]
[null,20,"Instaliranje kablovskog razvodnog ormana KO 200 sa temeljom.  ","kom.",5]
[null,21,"Uvođenje, obrada i postavljanje kabla sa do 16 žila u kablovsku glavu, kablovski orman, ZKR. ","kabl kraj",132]
[null,22,"Uvođenje, obrada i postavljanje kabla sa  16 do 80 žila u kablovsku glavu, kablovski orman, ZKR. ","kabl kraj",48]
[null,23,"Uvođenje, obrada i postavljanje kabla sa  preko 80 žila u kablovsku glavu, kablovski orman, ZKR. ","kabl kraj",2]
[null,24,"Isporuka materijala Za uzemljenje i uzemljivača za spajanje plašta metalnih kabova na uzemljenje i spajanje zaštitnih plašta svih kablova koji ulaze u kablovski ormar ili SS prostoriju radi zaštite od uticaja struje vuče, sve u skladu s tehničkim opisom datim u projektu","kom.",8]
[null,25,"Instaliranje toploskupljajućih kablovskih spojnica na kablove sa do 16 žila ","kom.",6]
[null,26,"Instaliranje toploskupljajućih kablovskih spojnica na kablove sa 16 do 80 žila","kom.",3]
[null,27,"Testiranje kablova za signalizaciju  i izrada protokola za merenje kablova ","kpl.",1]
[null,28,"Testiranje kablova za napajanje i izrada protokola za merenje kablova ","kpl.",1]
[null,29,"Troškovi transporta","kpl.",1]
[null,"INSTALIRANJE STANIČNIH KABLOVA, KABLOVSKOG PRIBORA I UZEMLJENJA UKUPNO"]
[null,"XII","INSTALIRANJE MZ/ISD KABLOVA, KABLOVSKI PRIBOR I UZEMLJENJE "]
[null,1,"Polaganje kabla u rov, cev, kablovski betonski kanal ili kablovicu ","m'",0]
[null,2,"Uvođenje, obrada i postavljanje kabla sa do 16 žila u kablovsku glavu, kablovski orman, ZKR. ","kabl kraj",0]
[null,3,"Instaliranje toploskupljajućih kablovskih spojnica na kablove sa do 16 žila ","kom.",0]
[null,4,"Instaliranje  kablovske glave koja će se koristiti za postavljanje izolovane šine zaštitnog omotača kabla ","kom.",0]
[null,5,"Uzemljenje spoljnih elemenata ISD ","kom.",0]
[null,6,"Transport, testiranje kablova za signalizaciju i izrada protokola za merenje kablova ","kpl.",0]
[null,"INSTALIRANJE ISD KABLOVA, KABLOVSKI PRIBOR I UZEMLJENJE UKUPNO"]
[null,"XIII","TROŠKOVI PROJEKTA I DRUGI TROŠKOVI  "]
[null,1,"Izrada projekta za izvođenje  i projekta izvedenog stanja  (u 4 štampana primerka i 5 zaštićenih digitalnih primeraka )","kpl.",1]
[null,2,"Izrada uputstava i priručnika o otkrivanju nedostataka, ispravljanju grešaka i kvarova i o redovnom održavanju (u 4 štampana primerka i 5 zaštićenih digitalnih primerka)","kpl.",1]
[null,3,"Tehnička podrška kompetentnim odeljenjima IŽS u izradi instrukcija za rad stanične postavnice i stanični signalno-sigurnosni uređaj ","kpl.",1]
[null,4,"Obuka osoblja relevantnih odeljenja IŽS tokom izvođenja radova i garantni period (62 čovek-nedelja), u skladu sa tehničkim zahtevima ","kpl.",1]
[null,5,"Sve aktivnosti na puštanju u rad kompletnog staničnog signalno-sigurnosnog uređaja (fabrički prijem opreme, transport do gradilišta i čuvanje, nadzor nad izgradnjom, interne i državne komisije za puštanje u rad, testiranje)","kpl.",1]
[null,6,"Troškovi pribavljanja neophodnih potvrda od nezavisnih ustanova (u skladu sa uslovima iz Poglavlja 5.2.1 u TS)","kpl.",1]
[null,7,"Geodetsko ispitivanje trase položenih kablova i zona putnih prelaza u nivou i upis u katastar podzemnih instalacija (obuhvata važeće takse","m'",{"v":6000,"d":"6,000"}]
[null,8,"Utvrđivanje lokacije postojećih komunalnih instalacija u zoni radova putem tragača. ","kpl.",1]
[null,9,"Troškovi prisustva inženjera i stručnih odeljenja ","kpl.",1]
[null,"TROŠKOVI PROJEKTA I DRUGI TROŠKOVI  UKUPNO"]
[]
[]
[]
[null,"REKAPITULACIJA "]
[null,"I","STANIČNA UNUTRAŠNJA OPREMA"]
[null,"II","UNUTRAŠNJA OPREMA ISD "]
[null,"III","STANIČNA SPOLJNA OPREMA"]
[null,"IV","SPOLJNA OPREMA ISD"]
[null,"V","STANIČNI KABLOVI,KABLOVSKI PRIBOR I UZEMLJENJE"]
[null,"VI","KABLOVI ISD, KABLOVSKI PRIBOR I UZEMLJENJE "]
[null,"VII","INSTALIRANJE STANIČNE UNUTRAŠNJE OPREME "]
[null,"VIII","INSTALIRANJE UNUTRAŠNJE OPREME  ISD"]
[null,"IX","INSTALIRANJE STANIČNE SPOLJAŠNJE OPREME "]
[null,"X","INSTALIRANJE SPOLJAŠNJE OPREME ISD"]
[null,"XI","INSTALIRANJE STANIČNIH KABLOVA, KABLOVSKOG PRIBORA I UZEMLJENJA "]
[null,"XII","INSTALIRANJE ISD KABLOVA, KABLOVSKI PRIBOR I UZEMLJENJE "]
[null,"XIII","TROŠKOVI PROJEKTA I DRUGI TROŠKOVI  "]
[null,"UKUPNO (RSD) BEZ PDV"]
[null,"UKUPNO (SA) BEZ PDV-OM"]