I FIDS (Sistem za prikazivanje informacija)


OPŠTE KARAKTERISTIKE FIDS SISTEMA

FIDS je sistem za prikazivanje reda letanja, komercijalnih sadržaja i ostalih informacija putnicima, zaposlenima i drugim korisnicima aerodromskih usluga, preko  izlaznih  jedinica (monitori, paneli i sl). Osnovna funkcionalnost sistema FIDS je prikazivanje podataka o redu letenja korisnicima aerodromskih usluga i ostalim zainteresovanim licima kao i aerodromskom osoblju. Osnovni izvor informacija za prikaz podataka je AODB.

FUNKCIONALNI ZAHTEVI
· FIDS mora da omogući prikaz informacija aerodromskom osoblju, kao i korisnicima aerodromskih usluga - intranet sa mogućnošću dizajna stranice i izbora podataka za prikaz
· FIDS mora da obezbedi brzo i precizno prikazivanje informacija
· FIDS treba da omogući prikaz komercijalnih sadržaja. Imajući to u vidu, FIDS mora imati mogućnost prikaza sadržaja unapred definisanih od strane korisnika i mogućnost da se unapred definiše vreme prikazivanja sadržaja kao što su oglasi, multimedijalne sadržaji, aerodromske informacije, informacije za hitne potrebe i slično
· Mogućnost upravljanja sadržajem kroz korisnički interfejs, tj. kontrola i upravljanje prikaza komercijalnih sadražaja od strane korisnika kroz interfejs sa udaljenog mesta
· Mogućnost integracije sa sistemom za evakuaciju u incidentnim situacijama u slučaju potrebe
· Mogućnost grupisanja monitora na osnovu konfigurabilnih kriterijuma
· FIDS je dizajniran na takav način da omogućava neograničenu skalabilnost. Povećanjem broja prikaza se upravlja jednostavnim dodavanjem  dodatnih uređaja. Ne postoji ograničenje u broju uređaja na sistemu
· Način prikaza sadržaja je od suštinskog značaja kako bi se skrenula pažnja na informacije na ekranu. Potrebno je da FIDS omogućava kompletan dizajn i kontrolu prikaza sadržaja
· Softver za dizajn sadržaja prikaza treba da bude sastavni deo FIDS-a i minimalno mora da omogući:
· oblikovanje teksta, prikaz slobodnog teksta
· korišćenje različitih formata grafičkih, audio i video podataka prilikom kreiranja sadržaja koji se prikazuje
o	prikaz multimedijalnih sadržaja kao što su video, audio i web streaming
· planirani /zakazani prikazi predefinisanih sadržaja u zakazano vreme, u određenom intervalu, zakazana promena prikaza i screensaver funkcionalnost, vreme prikaza sadržaja i redosled prikaza na monitorima treba da budu konfigurabilni na osnovu predefinisanih pravila poslovanja
· dizajn stranica omogućava da na jednoj strani mogu biti prikazani različiti sadržaji, tj. omogućen je prikaz jedne stranice unutar druge
· prikaz informacije za hitne potrebe (integracija sa sistemom dojave požara, sistemom za evakuaciju i sl.)
· Funkcije koje se mogu koristiti za dizajn prikaza obuhvataju i: sliku, tekst, više- jezični displej, sat, komercijalni video sadržaj, vremensku prognozu i slično
· Mogućnost prikazivanja transparentnih slika
· Aplikacija za dizajn mora da obezbedi brzo i lako kreiranje i promenu izgleda strana za prikaz reda letenja i prikaz ostalih sadržaja kroz grafički interfejs
· Jednostavnost upravljanja sistemom kao i administriranje FIDS-a je jednako  važna kao i prikazivanje sadržaja. Daljinski nadzor i održavanje, FIDS treba da omogućava trenutno praćenje i daljinski pristup svim FIDS uređajima. Potreban  je indikator stanja svakog FIDS uređaja sa mogućnošću praćenja sadržaja koji se na njemu trenutno prikazuje
· Uređaji se dodaju, konfigurišu i administrairaju sa mreže tj. daljinski
· Integracija sa sistemom e-pošte i sms vezano za izveštavanje o problemima u radu sistema
· Potrebno je da FIDS sistem uključuje više unapred pripremljenih šablona za prikazivanje različitih vrsta informacija (check in, gate, dolasci, odlasci, kombinacija prikaza različitih predefinisanih sadržaja i sl.), kao i mogućnost dizajna i pripreme novih šablona kroz korisnički interfejs softvera za dizajn sadržaja
· Fleksibilnost prilikom uređenja funkcionalnosti šablona za prikaz
· Monitori se mogu grupisati za prikazivanje produženog sadržaja, sa mogućnoštu detekcije nedostajućih elemenata/informacija i automatsko rekonfigurisanje
· Monitori se mogu grupisati za prikazivanje sadržaja pojedinačnog monitora na grupi monitora koji formiraju video zid
· FIDS ima mogućnost konfigurisanja uslova za prikaz elementa u okviru šablona
· Fids treba da omogući sinhronizaciju promene prikaza u okviru grupe monitora/uređaja,
· FIDS ima mogućnost automatskog prikaza datuma u slučaju da se prikazuju letovi za više različitih dana
· FIDS treba da ima mogućnost preuzimanja i prikazivanja meteoroloških podataka
· Mogućnost upravljanja sadržajem prikaza FIDS monitora sa CUPPS/CUPPS radne stanice, putem standardnih internet pretraživača ili aplikacije za tu namenu na zahtevanim pozicijiama (check-in, gate, transfer šalter)
· Podrška za vizuelni pejdžing
· Mogućnost slanja vizuelnih poruka uređajima na sistemu


