ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК
РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ЗГРАДЕ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА У НИШУ СА ВЕЛИКОМ СЦЕНОМ И ПРИПАДАЈУЋИМ ПРОСТОРИЈАМА

У складу са Законом о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020 и 52/2021 и 62/2023), потребно је израдити техничку документацију за реконструкцију зграде Народног позоришта у Нишу са Великом сценом и припадајућим просторијама, као  и прилагођавања постојећег објекта са новоизграђеном Малом сценом. 

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ:
       Зграда Народног позоришта Ниш од почетка свог рада 1938/39 године никада није детаљно реновирана као целина, нити усаглашена са техничко- технолошким напретком, што представља велики недостатак обзиром да је Велика сцена једина функционална сала у Граду Нишу која је у могућности да прими већи број посетилаца, како за културне тако и за друге друштвене догађаје и манифестације.
      Објекат је под заштитом Завода за заштиту споменика Ниш и једна је од најлепших позоришних зграда Србије. 

СМЕРНИЦЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ
Пројекат израдити у свему према Решењу о утврђивању услова за предузимање мера техничке заштите Завода за заштиту споменика културе Ниш. 
Пројектом предвидети партерно уређење испред и око објекта Народног позоришта у Нишу, са посебним освртом на део код главног улаза у објекат. Предвидети и реконструкцију постојећег крова, таванског простора и преуређење равног крова у функционалну „сценску терасу“.
[bookmark: _GoBack]Приликом реконструкције и адаптације централних фоајеа и ходника испред Велике сцене у приземљу и на спрату објекта велику пажњу посветити украсним елементима на плафонима. 
      Приликом адаптације ентеријера предвидети и молерско-фарбарске радове у свим просторијама објекта.
Ради повећања енергетске ефикасности објекта потребно је предвидети замену столарије, уградњу централне климатизације свих просторија. 
Реконструкција сценско-изведбеног простора, Велике сцене, подразумева:
· реконструкцију носећих елемената и пода;
· замену ротације и уградњу пропадалишта;
· изградњу оркестарске рупе;
· уређење светлосног и тонског парка;
· уградњу инспицијентског пулта и његово умрежавање са Малом сценом и припадајућим просторијама постојеће зграде;
· адаптацију тонске и светлосне кабине;
· уређење перспективе и акустике Велике сцене;
· реконструкцију система за одимљавање и климатизацију;
· реконструкцију система за дојаву пожара и противпожарну заштиту;
· преуређење видео система;
· уградњу дигиталне комуникације.
Реконструкција гледалишног простора предвиђа:
· уређење перспективе гледалишта и самог простора гледалишта;
· замена седишта;
· адаптација балкона гледалишног простора;
· реконструкција тонске и светлосне кабине која се налази на балкону гледалишног простора;
· уређење система за одимљавање и климатизацију.
У објекату обавезно предвидети реконструкцију и замену свих дотрајалих инсталација. 

ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Техничка документација за реконструкцију зграде Народног позоришта у Нишу са Великом сценом и припадајућим просторијама, као  и прилагођавања постојећег објекта са новоизграђеном Малом сценом треба да садржи све фазе на нивоу Идејног решења (ИДР) за прибављање локацијских услова, Идејног пројекта (ИДП) за прибављање Решења о одобрењу за изградњу, са свим потребном елаборатима (заштита од пожара, енергетска ефикасност) и Пројекта за извођење (ПЗИ) за потребе извођења радова и прибављања сагласности надлежног органа за противпожарну заштиту. 

* Напомена: Техничку документацију урадити у свему у складу са Законом о планирању и изградњи објеката, Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта кao и у склaду сa oстaлим зaкoнским прoписимa, стaндaрдимa, тeхничким нoрмaтивимa и прaвилимa струкe (одељак - Законска регулатива)


ЗAКOНСКA РEГУЛAТИВA
Дoкумeнтaциjу у свeму изрaдити сaглaснo Зaкoну o плaнирaњу и изгрaдњи (Службeни глaсник Рeпубликe Србиje бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – oдлукa УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – oдлукa УС, 50/2013 – oдлукa УС, 98/2013 – oдлукa УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. Зaкoн и 9/2020 и 52/2021 и 62/2023) и Прaвилнику o сaдржини, нaчину и пoступку изрaдe и нaчину вршeњa кoнтрoлe тeхничкe дoкумeнтaциje прeмa клaси и нaмeни oбjeкaтa (Службeни глaсник Рeпубликe Србиje бр. 73/2019-162), кao и у склaду сa oстaлим зaкoнским прoписимa, стaндaрдимa, тeхничким нoрмaтивимa и прaвилимa струкe.

Обавезе Инвеститора

• Сарађује са пројектантом на решавању свих спорних техничких или других питања у току израде пројекта
• Подноси захтеве надлежним органима за услове, сагласности или мишљења уз сарадњу и техничку помоћ пројектанта,
• Да финансира плаћање потеребних накнада и такси надлежних органа приликом добијања наведених докумената.

Oбaвeзе Прojeктaнтa
- Техничка документација трeбa бити усaглaшeна сa свoм прeтхoднo урaђeнoм дoкумeнтaциjoм и  спeцификaциjaмa нaвeдeним oвим упутствoм и достављеном документацијом од стране инвеститора, а све у складу са Зaкoном o плaнирaњу и изгрaдњи (Службeни глaсник Рeпубликe Србиje бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – oдлукa УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – oдлукa УС, 50/2013 – oдлукa УС, 98/2013 – oдлукa УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. Зaкoн и 9/2020 и 52/2021 и 62/2023) и Прaвилником o сaдржини, нaчину и пoступку изрaдe и нaчину вршeњa кoнтрoлe тeхничкe дoкумeнтaциje прeмa клaси и нaмeни oбjeкaтa (Службeни глaсник Рeпубликe Србиje бр. 73/2019-162) .
- Да изради техничку документацију за добијање потребних сагласности и решења, а у складу са важећом законском регулативом. Трошкове такси, сагласности и комисије за технички преглед сноси инвеститор.

* Напомена: Укoликo сe пojaвe дoпунски зaхтeви, инвeститoр ће издaти прojeктaнту дeтaљнa упутствa зa корекцију истих, и пројектант је у обавези да по њима поступи. 

Рокови за израду техничке документације:
- Израда Идејног решења (ИДР) 90 дана 
- Израда Идејног пројекта (ИДП) 30 дана 
- Израда Пројекта за извођење (ПЗИ) 30 дана од дана достављања Решења о одобрењу за изградњу.

Укупан рок за израду техничке документације је 150 календарских дана.

* Напомена: Време потребно за прибављање аката и решења не урачунава се у рок за израду техничке документације.

Испорука техничке документације:
- 3 примерка у електронској форми, на ЦД-у (ИДР, ИДП и ПЗИ) - све наведене делове пројекта  предати инвеститору (у „PDF“ и „DWG“ формату), са електронски потписаним свескама пројеката као и отвореним верзијама текстуалне, нумеричке и графичке документације израђене у стандардним софтверима (MS Office, AutoCAD и сл.), припремљене за обједињену процедуру (ЦЕОП). Предмер и предрачун радова мора бити припемљен паралелно са целокупном документацијом, процењена вредност радова мора да буде дата из детаљног предмера, а не као процена. Такође, предмер и предрачун предати у „Excel” формату, како би могла да се благовремено припреми јавна набавка за одабир извођача.

 - 3 примерка у штампаној форми (ПЗИ). 

	Потребно је да техничка документација буде потпуна, прецизна и детаљна, како би била прихваћена и одобрена од надлежних служби и ревидената, односно да се на основу предметне документације могу несметано изводити радови и добити употребна дозвола.



Инвеститор: Град Ниш
