ОПИС УСЛУГЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Радови на изради пројектно техничке документације и изградњи објекта за смештај животиња, производњу и обављање активности субјеката у оквиру БИО 4 Кампуса и Института за вирусологију, вакцине и серуме "ТОРЛАК" у комплексу Раковица село БИО 4 - ФАЗА 1

[bookmark: _Hlk149199120]Предмет јавне набавке је израда пројектно техничке документације и изградња фазе 1 објекатa за смештај животиња, производњу и обављање активности субјеката у оквиру БИО4 Кампуса и Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“ у комплексу Комплекс Раковица село БИО4 планирана је на катастарској општини Раковица, на делу кат. парцеле 1/2, 1/3. 
Нови комплекс ''Комплекс Раковица село БИО4'' формира се као функционална целина.
Укупна површина новог комплекса је око 7,6 ha .
Изградња објеката  подељена је у две фазе и то су:
· Објекат број 0 – Капија – фаза 1.
· Објекат број 1 – Портирница – 12 m2 ( 6x2x2,4м) – фаза 1.
· Објекат број 2 – Подлоге – 1370 m2 (41x16,7x6м) – приземље и спрат – фаза 2.
· Објекат број 3 – Лабораторијске животиње 2040 m2 (40x17x2,4м) приземље, I и II спрат – фаза 1.
· Објекат број 4 – Хладњача за конфискат – 100 m2 (11x9x2,4м) – фаза 1.
· Објекат број 5 – Штала за коње – 450 m2 (25,5x18x4м) – фаза 1.
· Објекат број 6 – Сеник – 1000 m2 (50x20x6м) – фаза 1.
· Објекат бр.7 – Овчарник – 126 m2 (14x9x4м), стаја 72m2 (9x8x4м) и летњи испуст 54m2 (6x9x4м) – фаза 1.
· Објекат бр.8 – Базен за стајњак – 300 m2 (30x10м) – фаза 1.
· Објекат бр.9 – Испуст за коње – 11 398m2 (139x82м) – фаза 1.
· Објекат бр.10 – Силоси за зрнасту храну 20m2 (2x5м) – фаза 1.
· Објекат бр 11 – Испуст за овнове 1800 m2 (90x20м) – фаза 1.
· Објекат бр. 12 – Објекат за смештај мини свиња – 120 m2 (20x6x3м)  – фаза 2.
· Објекат бр.13 – Штала за куниће – 120 m2 (20x6x3м)  – фаза 2.
· Објекат бр.14 – Паркинг за 25 места – фаза 1.
· Објекат бр.15 – Трафостаница – фаза 1.
Предмет Јавне набавке је изградња ФАЗЕ 1 комплекса „Комплекс Раковица село БИО4“
Услуга која је предмет Јавне набавке обухвата следеће:

1. Израда комплетне  техничке документације потребне за исходовање грађевинске дозволе и то:
· Идејни пројекат (ИП)
· Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД)
· Пројекат за извођење (ПЗИ)
· Пројекат изведеног објекта (ПИО)

Обавеза Добављача је да уради у ПЗИ пројекту синхрон план инсталација.
Добављач је обавезан да техничком документацијом предвиди материјализацију, завршне
обраде и опрему у складу са описима из Техничких спецификација које су саставни део
конкурсне документације, а све пројекте инсталација прилагоди Технолошким подлогама и
захтевима датих простора и опреме.
Обавеза Добављача је да ангажује Вршиоца техничке контроле и обезбеди коначане извештаје о извршеној техничкој контроли у којима се констатује да на пројекте нема примедби, у случају да се установи да постоји законска обавеза да техничка документација мора бити предмет техничке контроле.
Пројектно техничку документацију  израдити на основу следеће документације, која је саставни део конкурсне документације:

· Пројектног задатка са описима,техничким спецификацијама и цртежима идејног концепта

2. Извођење радова 

Обавеза Добављача је изградња ФАЗЕ 1 „Комплекса Раковица село БИО4“ планирана је на катастарској општини Раковица, на делу кат. парцеле 1/2, 1/3 и то су објекти:

· Објекат број 0 – Капија – фаза 1.
· Објекат број 1 – Портирница – 12 m2 ( 6x2x2,4м) – фаза 1.
· Објекат број 3 – Лабораторијске животиње 2040 m2 (40x17x2,4м) приземље, I и II спрат – фаза 1.
· Објекат број 4 – Хладњача за конфискат – 100 m2 (11x9x2,4м) – фаза 1.
· Објекат број 5 – Штала за коње – 450 m2 (25,5x18x4м) – фаза 1.
· Објекат број 6 – Сеник – 1000 m2 (50x20x6м) – фаза 1.
· Објекат бр.7 – Овчарник – 126 m2 (14x9x4м), стаја 72m2 (9x8x4м) и летњи испуст 54m2 (6x9x4м) – фаза 1.
· Објекат бр.8 – Базен за стајњак – 300 m2 (30x10м) – фаза 1.
· Објекат бр.9 – Испуст за коње – 11 398m2 (139x82м) – фаза 1.
· Објекат бр.10 – Силоси за зрнасту храну 20m2 (2x5м) – фаза 1.
· Објекат бр 11 – Испуст за овнове 1800 m2 (90x20м) – фаза 1.
· Објекат бр.14 – Паркинг за 25 места – фаза 1.
· Објекат бр.15 – Трафостаница – фаза 1.

3. Прибављање позитивног мишљења комисије за технички преглед на изведене радове

Обавезе Добављача су:

- да за све уграђене материјале и опрему достави одговарајуће доказе њиховог
квалитета - важећу атестну документацију,
- да уредно води сву градилишну документацију, нарочито грађевински дневник,
књигу инспекције и грађевинске књиге,
- да изврши сва испитивања и функционалне пробе свих инсталација и уграђених
система који су извођени у оквиру Фазе 1. 
- записници о извршеним пробама и доказивање пројектованих параметара
морају бити оверени од стране Надзорног органа и достављени комисији за
технички пријем. Надзорног органа и комисију за технички пријем одређује
Наручилац.
- да достави елаборате одржавања објекта у току експлоатације за делове
објекта који су предмет јавне набавке,
- да достави упутства за употребу и одржавање свих уграђених материјала и
опреме,
- да достави план и изврши обуку корисника,
- да прибави сагласности органа надлежног за послове за заштиту од пожара на
изведене радове,
- да прибави позитивно мишљење комисије за технички преглед на изведене
радове.

Обавеза Добављача је да испоручи сву документацију и изведе све радове који су предмет
јавне набавке, укључујући и све непредвиђене услуге и радове, као и вишкове радова
неопходних за завршетак комплетног уговореног посла. Сматра се да Добављач има у виду све захтеве и обавезе, било то да су оне наведене или се подразумeвају, а које су обухваћене онкурсном документацијом и било којим делом уговора.

НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Техничка документација израђује се на српском језику.

Целокупна документација мора бити достављена у електронском облику и на папиру.
Електронски облик подразумева отворене (са могућношћу прављења измена) и „pdf“ формате.

Отворени формат подразумева:

● цртеже у форматима: ifc, rvt и dwg,
● предмере и предрачуне радова, као и спецификације у форматима: xlsx/xls,
● текстуалну документацију у форматима: docx/doc и xlsx/xls,
● прорачуне у форматима: docx/doc, xlsx/xls и другим форматима,
● pdf и dwfx формате за техничку документацију која ће бити достављена кроз ЦИС
(Централни информациони систем) и оверена електронским потписима у складу са
важећим Правилником о поступку спровођења обједињене процедуре електронским
путем.

Електронски формат доставља се у по 3 (три) примерка на УСБ-овима.
Достављање примерака на папиру подразумева подношење по 4 (четири) папирна примерка.
Током пружања услуге и израде техничке документације, Добављач је обавезан да достави и штампани материјал - цртеже за потребе састанака, континуирано праћење, координацију и комуникацију.

РАСПОЛОЖИВА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Одмах по закључењу уговора о јавној набавци Наручилац ће Добављачу доставити копије документације коју поседује која је од користи за извршење услуге.
Пружалац услуге ће на располагању имати отворени формат (dwg, docx/doc, xlsx/xls формату) следеће техничке докумeнтације:

- Концептуална решења свих објеката које су предмет јавне набавке (АГ основе и технички опис)
- Ситуациони план са распоредом објеката 
- Катастарско топографски план за предметну локацију



