ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК-ОПИС ЗАХТЕВА НАРУЧИОЦА
Израда Елабората о процени стања конструкције видиковца на Каблару, израда Елабората за испитивање конструкције потребним оптерећењем и испитивање пробним оптерећењем

- Извршилац услуге је у обавези да изради Елаборат о процени стања конструкције као подлогу за испитивање конструкције која обухвата скуп активности чији је циљ да се на основу доступне техничке документације, увида на терену и почетних анализа обезбеди поуздана основа за планирање и спровођење детаљних испитивања конструкције која обухвата следеће кључне активности:
1.         Прикупљање документације – технички цртежи, пројекти, подаци о одржавању, претходне санације.
2.         Визуелни преглед конструкције – евидентирање оштећења, пукотина, корозије, деформација и свих аномалија.
3.         Преглед доступних података о уграђеним материјалима у циљу израде контролног прорачуна и планирања испитивања
4.         Опис конструктивног система – идентификација материјала, елемената и начина спајања.
5.         Прелиминарна класификација стања – одређивање степена оштећености по деловима конструкције.
6.         Препорука метода испитивања – избор одговарајућих недеструктивних и/или деструктивних метода за даљу проверу.
7.         Израда закључака и препорука – дефинисање приоритета и обима испитивања као подлоге за даљи рад, односно израду Елаборат испитивања конструкције пробним оптерећењем.
-Извршилац услуге је у обавези да изради Елаборат испитивања конструкције пробним оптерећењем
-Извршилац услуге је у обавези да спроведе испитивање пробним оптерећењем према стандарду СРПС У.М1.047:1987- Испитивање конструкција високоградње пробним оптерећењем и испитивањем до лома, са израдом извештаја о стању конструкције и  њеној подобности за даљу употребу

· Обавезе Наручиоца:

-Достављање пројеката ПГД, ПЗИ и ПИО и друге неопходне документације за израду елабората и спровођење испитивања конструкције пробним оптерећењем;
-Омогућавање несметаног приступа објекту;
-Именовање особе за контакт испред наручиоца;
-Обезбеђивање неопходне опреме и механизације за приступ објекту на процени стања конструкције објекта. Напомена: Након обиласка лица места од стране извршиоца посла дефинисаће се опрема и механизација која је неопходна за извршење посла.
- Обезбеђивање пробног оптерећења и манипулације пробним оптерећењем у договору са извршиоцем посла.
Рок за извршење посла: 30 радних дана

Обилазак локације:

Привредни субјекти, односно сва заинтересована лица, могу у року за подношење понуда, тј. у току рока за припрему и подношење понуда извршити обилазак објекта, односно извршити непосредни преглед на лицу места, а све у циљу упознавања са свим условима и специфичностима објекта, од којих зависи припрема понуде, као и непосредног увида у техничку документацију на основу које су извођени радови на објекту за који се врши технички преглед. 

[bookmark: _GoBack]Обилазак објекта, као и непосредан преглед техничке документације на основу које су извођени радови на објекту, спроводи се уз претходну најаву. Најава се врши најкраће дан раније пре обиласка на контакт телефон у вези обиласка објекта за који се врши технички преглед - Наручилац - Град Чачак, Служба за јавне набавке, контакт телефон: 032/344-169.    

Трошкове обиласка објекта и увида у техничку документацију на основу које су извођени радови на објекту, сноси Привредни субјект као заинтересовано лице и потенцијални понуђач / пружалац услуге у предметном поступку набавке услуге.

