Стручни надзор за радове нa РЕКОНСТРУКЦИЈИ, САНАЦИЈИ, АДАПТАЦИЈИ И ПРОМЕНИ НАМЕНЕ објекта будућег  ИСТОРИЈСКОГ  МУЗЕЈА СРБИЈЕ, Београд

Технички опис:
У склопу пројекта на радовима  реконструкције санацији адаптацији објекта будућег објекта ИСТОРИСКОГ МУЗЕЈА.
 Постојећи објекат Железничке станице,будући ИСТОРИСКИ МУЗЕЈ  представља културно добро од великог значаја за Републику Србију. Изграђен је 1884. године , по идејном решењу бечког архитекте фон Флатиха, и пројекту српског архитекте професора Драгутина Милутиновића. Лоциран на катастарској парцели 1532 КО Савски венац, Савски трг бр. 2 у Београду у правцу југо - истокa. Површина парцеле обухвата парцелу под објектом, површине 3320 м2, а нето површина надземних етажа објекта је 4822,67м2 (са урачунатом површином изнад шалтер сале) УКУПНА БРГП ОБЈЕКТА 8838,28 м2. Као угаони објекат, састоји се из дела према Савском тргу (дужине 133,94м) и дела према Карађорђевој улици (дужине 54,32м). У погледу спратности део према Савском тргу обухвата: средишњи централни део објекта, спратности П+1, крајње куле, спратности П+2 и везне трактове спратности П+1. Део ка Карађорђевој улици обухвата кулу спратности П+2 и везни тракт Спратности П+1.
Тема набавке је извршити стручно праћење радова (грађевински и грађевинско-занатски радови, конструкција, спољашње и унутрашње хидротехничке инсталације, спољашње и унутрашње електроенергетске инсталације,трафо станице, EMP и CSNU, топлотна подстаница, телекомуникационе инсталације, машинске термотехничке инсталације, гашење пожара, лифтови, дизел агрегати, и други радови специфицирани у предмеру ПЗИ-а) а све у виду Услуга стручног надзора.
Приступ реконструкцији може се поделити на више делова. 
1. Реконструкција улазног дела и пролаза ка перонима
2. Реконструкција подрума и одвајање тавана
3. Санација таваница првог спрата
4. Реконструкција степеништа и уградња планираних лифтова
5. Испуњавање свих музеолошких критеријума
6. Формирање нове трафо станице, простора за дизел агрегат и техничке кровне терасе
Стручни надзор  је дужан да услуге пружи стручно и квалитетно, у складу са  Техничком спецификацијом радова, Законом о облигационим односима, Законом о планирању и изградњи, Правилнику о садржини и начину вођења стручног надзора и другим важећим прописима, стандардима и техничким нормативима који се односе на предметне услуге.
Услуге стручног надзора добављач пружа све време извођења радова ( двадесет шест месеци уколико дође до продужења рока и дуже)на реконструкцији,санацији, адаптацији бивше Железничке станице у Београду , укључујући и време извођења евентуалних вишкова и непредвиђених радова уз претходно регулисање истих.
Стручни надзор је дужан да Решењем именује одговорна стручна лица која ће бити задужена за праћење радова по областима (струкама) у складу са својим стручним одобрењима (лиценцама)
Именовани стручни надзор је обавезан да:

· врши преглед и контролу изведених радова на градилишту из области за коју је задужен, као и да уписује своја запажања у грађевински дневник на прописани начин ;
· врши преглед, контролише квалитет, количине и одобрава наплату изведених радова;
· у складу са својим задужењима решава настале проблеме, као и да евидентира и 
            архивира проток документације значајне за послове вођења пројекта и да , у              
            писменој форми, обавештава одговорне представнике Инвеститора и Извођача;
· За сваку промену која доводи до повећања обима посла или изискује накнадне радове, у најкраћем року обавести Инвеститора и затражи Одобрење/регулисање извођења таквих радова у складу са Законском регулативом. 
· Учествује у примопредаји зграде и коначном обрачуну       



